## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешнийфланец | 23 | Винт с цилиндрической головкой  M4×12 (с пружинными шайбами) |
| 2 | Внутреннийфланец | 24 | Кожухвентилятора |
| 3 | Кожух шлифовального кругам в сборе | 25 | Перегородка |
| 4 | Приводнойшпиндель | 26 | Шайба (8×12×1) |
| 6 | Пылезащитныйколпачок | 27 | Якорь |
| 7 | Крышкакорпусашестерни | 28 | Подшипник 625P-2RS |
| 8 | Уплотнительноекольцо (47,5×2) | 29 | Статор в сборе |
| 9 | Пылезащитнаяшайба | 30 | Самонарезающий винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST2,2×6 |
| 10 | Подшипник 6201V-VV | 31 | Печатная плата бесщеточной угловой шлифмашины 20 В в сборе |
| 11 | Стопорноекольцодлявала 32 | 32 | Правыйкорпусдвигателя |
| 12 | Приводное коническое колесо со спиральными зубьями | 33 | Паспортнаятабличка |
| 13 | Игольчатыйподшипник HK0709 | 34 | Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST3,5×20 |
| 14 | Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4×27 | 35 | Пылезащитныйколпачок |
| 15 | Корпусшестереннойпередачи | 36 | Ручкапереключателя |
| 16 | Штифт | 37 | Тяговыйстержень |
| 17 | Самоблокирующаясяпружина  (8,7×0,8×11) | 38 | Шарнирнаяцапфа |
| 18 | Контргайка | 39 | Распорныйстержень |
| 19 | Шестиграннаягайка M5  (Нестандартная) | 40 | Переключатель |
| 20 | Приводимое коническое колесо со спиральными зубьями | 41 | Гнездоаккумуляторнойбатареи |
| 21 | Bearing608Np-2RS | 42 | Провод бесщеточной печатной платы  18 В |
| 22 | Крышкаподшипниковогоузла | 43 | Левыйкорпусдвигателя |

