ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передняя крышка редуктора | 28 | Кнопка выключателя |
| 2 | Сальник 18x24x3 | 29 | Корпус (справа) |
| 3 | Стопорное кольцо шайбы вала | 30 | Панель настройки крутящего момента |
| 4 | Втулка шпинделя | 31 | Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем STM4x18 |
| 5 | Шайба шпинделя (железная) | 32 | Гнездо аккумулятора |
| 6 | Ведущий конец | 33 | Печатная плата (PCBA, 20 В) |
| 7 | Ударный механизм | 34 | Резиновый штифт |
| 8 | Стальной шарик 4 | 35 | Выключатель (20 В) |
| 9 | Уплотнительное кольцо 33х42,6х1,2 | 36 | Винт с шестигранной головкой, плоской шайбой и пружинной шайбой |
| 10 | Пружина | 37 | Прокладка 25,5х31,5х0,8 |
| 11 | Стальной шарик 6,35 |  |  |
| 12 | Передаточный вал |  |  |
| 13 | Планетарная передача |  |  |
| 14 | Штифт 6х11,7 |  |  |
| 15 | Уплотнительное кольцо (60х1,8) |  |  |
| 16 | Стопорное кольцо для отверстия 29 |  |  |
| 17 | Внутренняя шестерня |  |  |
| 18 | Шариковый подшипник 6084 |  |  |
| 19 | Задняя крышка редуктора |  |  |
| 20 | Уплотнительное кольцо Teleflex |  |  |
| 21 | Статор пост. тока |  |  |
| 22 | Шариковый подшипник 6900-2RS(LFB) |  |  |
| 23 | Стопорное кольцо для вала |  |  |
| 24 | Ротор |  |  |
| 25 | Шариковый подшипник 608ZZ(LFB) |  |  |
| 26 | Светодиодный индикатор |  |  |
| 27 | Корпус двигателя |  |  |

Изображение выглядит как рисунок, зарисовка, иллюстрация

Автоматически созданное описание